

**Halk Bandı (CB)**

**Telsiz Arayüz Özellikleri Dokümanları**

**Yayımlanma Tarihi :** [Yayım tarihi]

 **Versiyon :** 1.0

**Versiyon Geçmişi**

1.0 [Yayım tarihi]

Halk bandı (CB) Telsiz Arayüz Özellikleri dokümanları yayımlanmıştır.

**İletişim Bilgileri**

Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10. km. No:276 Çankaya / Ankara

Tel : +90 312 294 7310

E-posta: MFP@btk.gov.tr

Web :

**Halk Bandı (CB) Telsiz Arayüzü Özellikleri Dokümanları Listesi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referans numarası** | **Hizmet** | **Uygulama** | **Frekans Bandı** | **Açıklama** |
| [TAD08-02-01](#_TAD01-01-01) | Halk Bandı (CB) | CB | 26960 - 27410 kHz | El, sabit ve araç |

# **TAD08-02-01**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sıra**  | **Parametre** | **Tanım** | **Açıklamalar**  |
| **Temel bölüm** | **1** | **Telsiz Hizmeti** | Halk Bandı (CB) | “Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz Ve Sistemlerine İlişkin Teknik Ölçütler” ile uyumlu olması gereklidir. |
| **2** | **Uygulama** | Halk Bandı (CB) | El, mobil, sabit telsiz |
| **3** | **Frekans Bandı** | 26960 - 27410 kHz |  |
| **4** | **Kanal Band Genişliği** | 10 kHz |  |
| **5** | **Modülasyon/ Band Genişliği**  | FM/PM, AM |  |
| **6** | **Yön / Ayrım** |  |  |
| **7** | **Verici Gücü/ Güç Yoğunluğu** | Maksimum 4 W verici gücü |  |
| **8** | **Kanal Erişim Metodu** |  |  |
| **9** | **Yetkilendirme Rejimi**  | 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 8’inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yetkilendirmeye tabi | Telsiz sistemi kurma ve kullanma izni ile frekans tahsisinden muaf.  |
| **10** | **Gerekli Ek Gereksinimler** |  |  |
| **11** | **Frekans Planlama Varsayımı** |  |  |
| **Bilgi bölümü** | **12** | **Planlanan Değişiklikler** | EN 300 135 / EN 300 433EN 300 489-1 (EMC) / EN 300 489-13 (EMC) / EN 60950-1 (LVD) |  |
| **13** | **Referans Standart ve/veya Karar** |  |  |
| **14** | **Bildirim Numarası** |  |  |
| **15** | **Açıklamalar**  |  |  |